別記様式第１号（第４条関係）

移動式クレーン運転士届

年　　月　　日

東播磨県民局長　様

届出者

東播磨港高砂地区公共岸壁　県営クローラークレーン運転要領第４条の規定により、下記のとおり運転士を届出ます。

記

|  |  |
| --- | --- |
| 免許の種類、番号 |  |
| 免許取得年月日 |  |
| 氏名 |  |
| 生年月日 |  |
| 住所 |  |
| 所属港運業者名 |  |

別記様式第２号（第８条関係）

チェックシート（運転前）

〔日　時〕　　　　　年　　月　　日　　時　　分

〔点検者〕会社名　　　　　　　　　　氏名

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点検箇所 | 取説  ページ | 点検項目 | 点検要領 | 点検結果  レ、×、× | 備考 |
| 上部本体 | エンジンオイルの油量 | P8-71 | 油量 | 目視 |  |  |
| ラジエータ冷却水量 | P8-72 | 水量 | 目視 |  |  |
| 作動油量 | P8-73 | 油量 | 目視 |  |  |
| 燃料系統、油圧系統のホース | P8-28 | 損傷、油漏れ | 目視 |  |  |
| エンジン | P8-28 | かかり具合、異音 | 聴診、始動 |  |  |
| ホース、配管及び継手類 | P8-28 | 損傷、油漏れ | 目視 |  |  |
| 旋回ブレーキ | P8-28 | かかり具合 | 操作 |  |  |
| 旋回ロック | P8-29 | 作動、変形 | 操作 |  |  |
| 操作レバー | P8-29 | 損傷、遊び | 操作、目視 |  |  |
| 操作ペダル | P8-29 | 損傷、遊び | 操作、目視 |  |  |
| ガントリ | P8-30 | 損傷 | 目視 |  |  |
| ホーン | P8-30 | 作動 | 操作、目視 |  |  |
| 前照灯およびワイパ | P8-30 | 作動 | 操作、目視 |  |  |
| エアクリーナ | P8-31 | 目詰まり | 目視 |  |  |
| ボルト、ナット | P8-31 | 脱落、ゆるみ | 目視 |  |  |
| フック過巻防止装置 | P8-31 | 作動 | 操作 |  |  |
| ブーム過巻防止装置 | P8-31 | 作動 | 操作 |  |  |
| 過負荷防止装置（モニタ） | P8-32 | 作動 | 操作 |  |  |
| 過負荷防止装置（コントローラ） | P8-32 | 作動 | 操作 |  |  |
| ドラムロック | P8-32 | 作動 | 操作 |  |  |
| 窓ガラス | P8-33 | 損傷、亀裂、脱落 | 目視 |  |  |
| ステップ | P8-33 | 損傷、亀裂、脱落 | 目視 |  |  |
| 取手およびガード | P8-33 | 損傷、亀裂、脱落 | 目視 |  |  |
| 錆、塗装状態の確認 | P8-33 | 塗装の剥離、錆 | 目視 |  |  |
| 下部本体 | ホース、配管および継手類 | P8-45 | 損傷、油漏れ | 目視 |  |  |
| ピン、リンクおよびコッタピン | P8-45 | 損傷、脱落 | 目視 |  |  |
| ボルト、ナット | P8-45 | 脱落、ゆるみ | 目視 |  |  |
| 錆、塗装状態の確認 | P8-45 | 塗装の剥離、錆 | 目視 |  |  |
| アタッチメント | 上部スプレッダ | P8-50 | 損傷、変形 | 目視 |  |  |
| 下部スプレッダ | P8-50 | 損傷、変形 | 目視 |  |  |
| フック、ワイヤロープ外れ止め | P8-50 | 損傷、脱落、ゆるみ | 目視 |  |  |
| ケーブルローラ、ガイドローラ | P8-50 | 損傷、変形、摩耗 | 目視 |  |  |
| シーブ | P8-50 | 損傷、変形、摩耗 | 目視 |  |  |
| ブーム | P8-51 | 損傷、変形 | 目視 |  |  |
| ピン、リンクおよびコッタピン | P8-52 | 損傷、脱落 | 目視 |  |  |
| ボルト、ナット | P8-52 | 脱落、ゆるみ | 目視 |  |  |
| バックストップ（ブーム） | P8-52 | 損傷、変形 | 目視 |  |  |
| ワイヤロープ | P8-53 | 損傷、変形、摩耗 | 目視 |  |  |
| ガイライン | P8-53 | 損傷、変形、摩耗 | 目視 |  |  |
| ワイヤロープのクランプボルト | P8-54 | 脱落、ゆるみ | 目視 |  |  |
| 錆、塗装状態の確認 | P8-55 | 塗装の剥離、錆 | 目視 |  |  |
| ウエイト | P8-55 | ロック割ピン確認 | 目視 |  |  |

・運転前に、取扱説明書の「８．点検、整備」により点検

・点検結果欄は、異常無しはレ印、異常有りは×印、異常箇所の補修後は×の上に○（×となる）を記入

別記様式第３号（第８条関係）

業務日誌

クローラークレーンの使用者は、作業日ごとに業務日誌を提出してください。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 使 用 日 | | 年　　　月　　　日（　　） |
| 使用会社 | |  |
| 責 任 者 | |  |
| 運 転 者 | |  |
| 記 録 者 | |  |
| 風　　速 | | ｍ～　　ｍ　※風速10ｍ以上の場合は作業を中止してください |
| 運転開始前点検  （詳細別紙） | |  |
| 作業記録 | 午　前 |  |
| 午　後 |  |
| 使用時間（合計） | | ：　　～　　：　　（計　　時間　　分） |
| アワメーター | |  |
| 運転終了後 | 燃 料 残 |  |
| 尿素水残 |  |
| 異常・事故・修理等 | |  |